# Elektromagnetische Schalter | Steuerungstechnik

# Elektromagnetische Schalter

Relais und Schütze in der Steuerungstechnik

Relais & Schütz Schalttypen
Schütz 8 Bauteile

## Was sind elektromagnetische Schalter?

Elektromagnetische Schalter werden in der Industrie überall dort eingesetzt, wo elektrische Stromkreise sicher und zuverlässig geschaltet werden müssen, zum Beispiel beim Starten von Motoren oder bei der Steuerung von Kränen.

Es gibt zwei Haupttypen: das Relais für kleinere Steuerströme und das Schütz für große Lastströme.

### Schützarten

Schützart | Anwendungsgebiet
--- | ---
Leistungsschütz | Schalten eines Motors
Hilfsschütz | Schalten einer Meldeleuchte

### Typische Einsatzbereiche

Gerät | Typischer Einsatz
--- | ---
Relais | Schalten von kleineren Strömen (Melde- oder Regeltätigkeiten)
Schütz | Schalten von großen Lasten, z.B. Antriebsmotoren

## Relais & Schütz im Vergleich

### Relais (K)

- Für geringere Schaltleistungen ausgelegt
- Meist für Gleichspannung
- Schaltglieder sind einfach unterbrechend
- Besitzen Klappanker
- Bezeichnung: K

VS

### Schütz (Q)

- Für höhere Schaltleistungen ausgelegt
- Schnelle / sichere Schaltvorgänge
- Schaltglieder sind doppelt unterbrechend
- Besitzen Zuganker
- Bezeichnung: Q

### Vergleichstabelle

Merkmal | Relais (K) | Schütz (Q)
--- | --- | ---
Schaltleistung | Gering | Hoch (Motoren)
Ankertyp | Klappanker | Zuganker
Kontaktunterbrechung | Einfach | Doppelt
Einsatz | Steuern, Melden, Regeln | Hauptstrom, Motoren
Bezeichnung | K | Q

### Kontaktarten im Vergleich

## Aufbau & Bestandteile eines Schützes

1. Öffner
2. Schaltstücke
3. Schließer
4. Spulenanschluss
5. Anker
6. Kurzschlussring
7. Spule
8. Eisenkern

### Hauptstromkontakte

- Schalten die Außenleiter an den Verbraucher
- Sind in getrennten Schaltkammern angeordnet
- Bei größeren Leistungen mit Lichtbogenlöscheinrichtungen ausgestattet

### Steuerkontakte

- Schalten Kontakte für Steuer- und Meldeaufgaben
- Führen wesentlich weniger Leistung als Hauptstromkontakte

## Funktionsweise Schritt für Schritt

#### Spannung anlegen

Spannung wird an die beiden Spulenanschlüsse A1 und A2 angelegt.

#### Magnetfeld entsteht

Strom fließt durch die Schützspule, ein Magnetfeld entsteht.

#### Anker wird angezogen

Das Magnetfeld zieht den Anker an und betätigt die Schaltkontakte.

#### Kontakte schalten

Schließer schließen, Öffner öffnen. Der Verbraucher wird eingeschaltet.

#### Schütz fällt ab

Nach Abschalten der Spannungsversorgung drückt die Rückstellfeder den Anker zurück. Das Schütz fällt ab.

Wichtig: Das Schütz ist kein Dauermagnet. Fällt die Steuerspannung aus, fällt das Schütz sofort ab.

### Galvanische Trennung

Schütz abgefallen — kein Strom fließt
Steuerstromkreis
DC 24V
+
−
Spannungsquelle
Taster S1
Klemme A1 →
Schütz Q1
A1
A2
🧲
Keine elektr. Verbindung
L1
T1
L2
T2
L3
T3
⚡
Hauptstromkreis
AC 400V
Motor M1
⚡ Kurzschluss — Auslösung!
MOTOR GESTOPPT
← T1 / T2 / T3
Steuerstromkreis DC 24V · sicher berührbar
Galvanische Trennung Kopplung nur über Magnetfeld
Hauptstromkreis AC 400V · lebensgefährlich

## Sicherheitsregeln beim Schützaustausch

Vor dem Austausch müssen (je nach Spannungshöhe) die Fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachtet werden!
1

#### Freischalten

Anlage spannungsfrei schalten

2

#### Gegen Wiedereinschalten sichern

Hauptschalter abschließen

3

#### Spannungsfreiheit feststellen

Mit Messgerät alle Leiter prüfen

4

#### Erden und kurzschließen

Bei Mittelspannung und höher

5

#### Benachbarte Teile abdecken

Schutz vor Nachbarspannungen

## Wissens-Check